OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa

1. **Wymiana desek elewacyjnych na tynk cienkowarstwowy na budynku przedszkola publicznego w m. Niemce**

Zakres robót:

1. Demontaż desek elewacyjnych 262,00 m2
2. Demontaż istniejącego ocieplenia z wełny mineralnej 235,80 m2
3. Demontaż rusztu drewnianego 26,20 m 2
4. Odkurzenie i zmycie ścian z betonu komórkowego 262,00 m2
5. Zagruntowanie istniejącego muru z betonu komórkowego 262,00 m2
6. Przyklejenie styropianu gr 15 cm do ścian z betonu komórkowego 262,00 m2
7. Przymocowanie styropianu kołkami do ścian 1048,00 szt
8. Ułożenie i zatopienie siatki w kleju 262,00 m2
9. Wykonanie warstwy tynku silikonowego na uprzednio przygotowanym podłożu 262,00 m2
10. Ustawienie rusztowań do wysokości 10 m 270, 00 m2

Zakres prac obejmuje roboty na elewacji frontowej – południowo zachodniej oraz na elewacji południowo wschodniej.

Kolorystyka zgodnie z rysunkami elewacji (w załączeniu)

Dokumentacja fotograficzna – aktualny widok elewacji (w załączeniu)