*Załącznik nr 1*

………………………………………………………

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP………………………………………..

REGON………………………………….

Tel…………………………………………

Fax………………………………………..

Adres e-mail………………………….

**FORMULARZ OFERTOWO CENOWY**

**Zamawiający:**

**Gmina Niemce**

**ul. Lubelska121**

**21-025 Niemce**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22.11.2019 r. prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

**,,Powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych**

**w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”**

**Oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Dane i parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto (4x5)  [zł] | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Defibrylator AED zgodny z wytycznymi KSRG | **Philips HeartStart FRx z torbą transportową:** - półautomatyczny - stopień ochrony IP55  - jeden typ elektrody SMART do zastosowania u dorosłych i dzieci (przy zastosowaniu klucza pediatrycznego) - metronom i komunikaty głosowe - możliwa praca w trybie szkoleniowym (z zastosowaniem elektrod szkoleniowych) **- 8 lat gwarancji** - żywotność baterii 4 lata od momentu instalacji lub 200 wyładowań - okres trwałości elektrod 2 lata | 1 szt. |  |  |  |
| 2 | Zestaw plecakowy PSP  R-1  wg standardu KSRG | Zawartość zestawu: Zestaw Szyn Kramera (w osobnej torbie) Deska ortopedyczna : wyposażona w stabilizator głowy oraz cztery pasy z metalowymi klamrami i zatrzaśnikami  Zestaw plecakowy PSP R1  Rurki ustno-gardłowe Guedela kompl. 7 szt. 1 Zestaw zawierający 3 rurki krtaniowe  nr 3,4,5 + 1 strzykawka, zagryzak lub Zestaw zawierający 3 maski krtaniowe  rozmiar 3, 4, 5 1 Jednorazowy wskaźnik CO2 w  powietrzu wydychanym 3 Ssak mechaniczny ręczny 1 Worek samorozprężalny dla dorosłych 1 Maska dwuczęściowa silikonowa - Nr 4 1 Maska dwuczęściowa silikonowa - Nr 5 1 Worek samorozprężalny dla dzieci z maską numer 3 1 Maska dwuczęściowa silikonowa - Nr 2 1 Filtr przeciwbakteryjny Barrierbac S Dar 5 Reduktor tlenowy 0-25 l/min 1 Zestaw do tlenoterapii biernej  (2 maski tlenowe duże + 1 mała) 1 Przewód tlenowy niezałamujący się o długości 10 m 1 Butla 2,7 l aluminiowa z zaworem DIN 1 Zestaw kołnierzy ortopedycznych (2 kołnierze  dla dorosłych + 1 kołnierz dla dzieci) 1 Torba transportowa na kołnierze 1 Opatrunek osobisty W (mały) 1 Opatrunek osobisty W (duży) 1 Kompres gazowy, jałowy 9cm x 9cm 10 Gaza opatrunkowa jałowa 1m kw 5 Gaza opatrunkowa jałowa 1/2m kw 5 Gaza opatrunkowa jałowa 1/4m kw 5 Opaska dziana 5cm 4 Opaska dziana 10cm 8 Chusta trójkątna 4 Opaska elastyczna 10cm 3 Opaska elastyczna 12cm 3 Siatka opatrunkowa Codofiks nr2 1 Siatka opatrunkowa Codofiks nr3 1 Siatka opatrunkowa Codofiks nr6 3 Przylepiec bez opatrunku 5cm x 5m 2 Plaster z opatrunkiem 1m x 6cm 1 Żel schładzający Water Jel 120ml 2 Opatrunek hydrożelowy BurnTec 25cm x 25cm na twarz2 Opatrunek hydrożelowy BurnTec 20cm x 20cm 2 Opatrunek hydrożelowy BurnTec 10cm x 40cm 2 Opatrunek hydrożelowy BurnTec 20cm x 40cm 3 Opatrunek wentylowy (zastawkowy) 2 Staza taktyczna typu CAT 2 Aparat do płukania oka 1 Nożyczki ratownicze 1 Okulary ochronne 2 Sól fizjologiczna 0,9% NaCl 10ml 5 Sól fizjologiczna 0,9% NaCl 250ml 2 Folia izotermiczna 5 Folia do przykrycia zwłok - ( 3 szt.) 1 Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane  części ciała 2 Płyn do dezynfekcji skóry z atomizerem - (ok. 250ml.) 1 Rękawiczki ochronne Nitrylowe 10 szt 1 Worek na odpady medyczne, kolor czerwony (2 sztuki ) 1  **Gwarancja 2 lata** | 1 kpl |  |  |  |
| 3 | Piła do betonu i stali | |  | | --- | | STIHL TS 800 | | Dane techniczne:   |  |  | | --- | --- | | Moc **kW**/KM | **5,0**/6,8 | | Pojemność skokowa cm³ | 98,5 | | Średnica tarczy tnącej mm | 400 | | Maks. głębokość cięcia mm | 145 | | Ciężar kg 1) | 12,70 |   **Gwarancja 2 lata** | |  | | 2 szt. |  |  |  |
| 4 | Zestaw torba PSP  R-1 (bez szyn Kramera i deski) wg standardu KSRG | Nazwa Ilość Zestaw torba PSP R1 1 Rurki ustno-gardłowe Guedela kompl. 7 szt. 1 Zestaw zawierający 3 rurki krtaniowe  nr 3,4,5 + 1 strzykawka, zagryzak lub Zestaw zawierający 3 maski krtaniowe  rozmiar 3, 4, 5 1 Jednorazowy wskaźnik CO2 w  powietrzu wydychanym 3 Ssak mechaniczny ręczny 1 Worek samorozprężalny dla dorosłych 1 Maska dwuczęściowa silikonowa - Nr 4 1 Maska dwuczęściowa silikonowa - Nr 5 1 Worek samorozprężalny dla dzieci z maską numer 3 1 Maska dwuczęściowa silikonowa - Nr 2 1 Filtr przeciwbakteryjny Barrierbac S Dar 5 Reduktor tlenowy 0-25 l/min 1 Zestaw do tlenoterapii biernej  (2 maski tlenowe duże + 1 mała) 1 Przewód tlenowy niezałamujący się o długości 10 m 1 Butla 2,7 l aluminiowa z zaworem DIN 1 Zestaw kołnierzy ortopedycznych (2 kołnierze  dla dorosłych + 1 kołnierz dla dzieci) 1 Torba transportowa na kołnierze 1 Opatrunek osobisty W (mały) 1 Opatrunek osobisty W (duży) 1 Kompres gazowy, jałowy 9cm x 9cm 10 Gaza opatrunkowa jałowa 1m kw 5 Gaza opatrunkowa jałowa 1/2m kw 5 Gaza opatrunkowa jałowa 1/4m kw 5 Opaska dziana 5cm 4 Opaska dziana 10cm 8 Chusta trójkątna 4 Opaska elastyczna 10cm 3 Opaska elastyczna 12cm 3 Siatka opatrunkowa Codofiks nr2 1 Siatka opatrunkowa Codofiks nr3 1 Siatka opatrunkowa Codofiks nr6 3 Przylepiec bez opatrunku 5cm x 5m 2 Plaster z opatrunkiem 1m x 6cm 1 Żel schładzający Water Jel 120ml 2 Opatrunek hydrożelowy BurnTec 25cm x 25cm na twarz2 Opatrunek hydrożelowy BurnTec 20cm x 20cm 2 Opatrunek hydrożelowy BurnTec 10cm x 40cm 2 Opatrunek hydrożelowy BurnTec 20cm x 40cm 3 Opatrunek wentylowy (zastawkowy) 2 Staza taktyczna typu CAT 2 Aparat do płukania oka 1 Nożyczki ratownicze 1 Okulary ochronne 2 Sól fizjologiczna 0,9% NaCl 10ml 5 Sól fizjologiczna 0,9% NaCl 250ml 2 Folia izotermiczna 5 Folia do przykrycia zwłok - ( 3 szt.) 1 Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane  części ciała 2 Płyn do dezynfekcji skóry z atomizerem - (ok. 250ml.) 1 Rękawiczki ochronne Nitrylowe 10 szt 1 Worek na odpady medyczne, kolor czerwony (2 sztuki ) 1 Gwarancja 2 lata | 1 kpl. |  |  |  |
| 5 | Agregat prądotwórczy | Agregat prądotwórczy FOGO FH5001  napięcie 400/230V  marka silnika: Honda  model: GX390  paliwo: benzyna | 1 szt. |  |  |  |
| 6 | Latarka akumulatorowa | Latarka NIGHT STICK INTRANT 5568RX   3 tryby pracy światła: skupione/rozproszone/Dual-Light®   3 stopnie pracy diody światła skupionego: wysoki/średni/niski oraz tryb stroboskopowy   3 stopnie pracy diody światła rozproszonego: wysoki/średni/niski - tzw. survival mode   Obudowa latarki wykonana z wysokiej jakości nylonu   Metalowy klips mocujący wraz z oczkiem   Wodo- i pyłoszczelność IP 67   Odporna na upadek do 2 m oraz działanie środków chemicznych   Zasilana z ładowalnego akumulatora litowo - jonowego lub 3 bateriami typu AA | 4 szt. |  |  |  |
| 7 | Kamera termowizyjna | Kamera termowizyjna FLIR K2  Wyświetlacz 3 cale LCD, 320 × 240 pikseli, podświetlany  Zakres pomiaru temperatur od –20°C do +150°C  od 0°C do +500°C  Bateria i czas pracy **-** Li Ion, 4 godziny po pełnym naładowaniu  Ładowanie - Jednokanałowa ładowarka + ładowanie kamery poprzez port USB | 1 szt. |  |  |  |
| 8 | Parawan do osłony miejsc wypadków | parawan ochronny GT 030  Parawan zawiera torbę transportową w zestawie.  Wymiary: 180x180 cm  Liczba segmentów: 4  Kolor: czerwony, napis STRAŻ | kpl. 1 |  |  |  |
| 9 | Ubranie specjalne | Ubranie specjalne SX3 GOLD   * Tkanina zewnętrzna - 75% metaaramid, 23% paraaramid, 2% włókna antystatyczne * Membrana - 39% metaaramid/ 19% paraaramid, 42% PU FR * Bariera termiczna - 100% metaaramid * Podszewka- 100% bawełny trudnopalnej | 9 kpl. |  |  |  |
| 10 | Ubranie specjalne | ubranie specjalne Ballyclare XENON PL 2 cz.   Certyfikat CE   Zgodność z normą PN EN 469:2005. (kurtka ciężka i spodnie)   * Materiał zewnętrzny:  93% Nomex®, 5% Kevlar®, 2% Antistatic lub 75% Nomex®, 23% Kevlar®, 2% Antistatic * Membrana:  Tencate PTFE lub Proline 3D * Podszewka:  Aramid (50% Kermel / 50% Viskoza) * Taśmy refleksyjne:  3M Scotchlite | 6 kpl. |  |  |  |
| 11 | Buty specjalne | Buty specjalne WZ 428   * wierzchy: naturalna skóra bydlęca żaro- i wodoodporna (skóra nie pali się i nie żarzy) * podszewki: tkanina typu SYMPATEX lub TE-POR z membraną paroprzepuszczalną i wodoodporną * F2A – obuwie dla strażaków, typu 2 z podnoskami stalowymi odpornymi na uderzenie z energią 200J i z ochroną przed przekłuciem z siłą 1100 N, posiadające właściwości antyelektrostatyczne * HI3 – trzeci poziom odporności termicznej (izolacja od ciepła) * podwójny system zapinania (sznurowadła + zamek błyskawiczny) * spody: gumowe żaroodporne, olejoodporne * system montażu: klejony * konstrukcja – typu C | 9 par |  |  |  |
| 12 | Buty specjalne | Buty specjalne protektor GROM (108-742)  Kolor: czarny Cholewka: wierzch: bukat bydlęcy wodoodporny, nylon balistyczny impregnowany Podeszwa: PU/PU System montażu: wtrysk bezpośredni Waga pary: 1,2 kg (dla rozm. 42) | 2 pary |  |  |  |
| 13 | prądownica | Prądownica AWG TUTBO MASTER 52   * ciśnienie robocze 0,6 MPa * wydajność 100 - 400 l/min * obrotowa nasada * waga 2,4kg * wymiary 290 x 109 x 245 | 1 sz. |  |  |  |
| 14 | Hełm bojowy | Hełm bojowy Heros Titan  - przyłbica, osłona karku i krawędzi  - naklejki odblaskowa 3M Scotchlite 580 kpl  - okulary/ gogle przyciemniane montowane w hełmie | 3 kpl. |  |  |  |
| 15 | Rękawice pożarnicze | Rękawice pożarnicze Seiz One4All   * **Grzbiet** wykonany z KEVLAR® i NOMEX® (2 warstwy). * **Kostki i opuszki** palców są wzmocnione skórą. * **Podszewka** wykonana jest z czarnego KEVLAR®. * **Dwuwarstwowa membrana** jest wodoodporna i oddychająca. * **Krótki mankiet** wykonany jest z KEVLAR® i NOMEX® z rzepem dla idealnego dopasowania. * Rękawice ma pierścienie i karabińczyki. | 4 pary |  |  |  |
| 16 | Detektor | Detektor Drager x-am 2500  Ilość wykrywanych gazów :  4  Rodzaj wykrywanych gazów :  O2, H2S, CO, EX  Zakres temperatury pracy :  -20 do 50 °C  Czas pracy baterii [h] :  12  Wymiary :  48x130x44mm  Gwarancja producenta :  12 m-cy | 1 szt |  |  |  |

Wymagania:

- Sprzęt ma być fabrycznie nowy oraz zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży producenta. Oznacza to, że będzie sprzętem fabrycznie nowym i posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

- Za dostarczony sprzęt (w tym ubezpieczenie, stan techniczny) odpowiada Wykonawca do czasu protokolarnego odbioru zrealizowanego całego zamówienia przez Zamawiającego.

- Oferowany sprzęt winien posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa i deklarację zgodności CE.

- Oferowany sprzęt powinien posiadać wszystkie wymagane certyfikaty, świadectwa dopuszczenia CNBOP oraz

atesty umożliwiające jego wykorzystanie zgodne z jego przeznaczeniem przez jednostki OSP.

- Oznakowanie sprzętu: na obudowie winna znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, oznakowanie CE - informacja ta winna być także wskazana w złożonej ofercie.

**Ja/My, niżej podpisany/i,**

…………………………………………………………………………………………………………………………………

**Działając w imieniu i na rzecz:**

…………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

- cena netto …………………………………………………..

- obowiązujący podatek VAT %

- Ogółem brutto: ……………………………………………...

/słownie brutto/……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 21 dni od podpisania umowy.

3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc do daty wyznaczonej na składanie ofert.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

……………………………………………

Miejscowość i data

……………………………………………………………………

/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do

podpisywania oferty/